# <R>-Fibre Spleisskassette Aufputz



Die neue Aufputz-Spleisskassette bildet im Angebot der <R>-Fibre Installationslösungen eine designneutrale Aufputz-Lösung und erweitert das bestehende Programm um eine weitere Montagelösung. Die bekannte Unterputz-Spleisskassette wurde um einen rückseitigen Halter ergänzt, der eine unkomplizierte Fixierung im bewährten Keystone-Aufputzgehäuse ermöglicht. Die Kassette nimmt vier Spleisse als Schrumpf- oder Crimp-Spleisse mit einer Pigtail-Länge von bis zu vier Metern auf. Das Gehäuse fasst bis zu drei <R>-Fibre Keystones. Die Kabelzuführung erfolgt von oben, unten oder unauffällig von hinten. Dabei kann die Spleisskassette Aufputz auch direkt auf einer handelsüblichen UP-Installationsdose befestigt werden (Schlüssellochmontage).

**Key Facts:**

* Zur Aufnahme von max. 3 -Fibre-Keystonemodulen
* Zur Wandmontage
* Auch montierbar auf Standard-Up-Installationsdosen (Schlüsselloch-Montage)
* Kabelzuführung von oben, unten oder hinten
* Designneutral
* Anreihbar
* Mit klappbarem Beschriftungsfeld
* Deckelmontage schraubenlos

**Eigenschaften der integrierten Spleisskassette:**

* Mit Wickelaufnahme für Pigtails mit max. 4 m Faserlänge
* Mit Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse
* Kabelzuführung aus unterschiedlichen Richtungen
* Zugentlastung per Kabelbinder

**Ausführung:**

Spleisskassette Ap, Art. 228070500